**MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRA**

OBRA: REFORMA DA CASA DE PASSAGEM MUNICIPAL

ÁREA: 277,13 m2

LOCAL: RUA DOM PEDRO II ESQ. NOVA ORLEANS

MUNICIPIO: CATANDUVAS - PR.

1. INTRODUÇÃO

O presente memorial apresenta as disposições construtivas recomendadas pelo Departamento de Engenharia da prefeitura Municipal de Catanduvas - PR, com relação à execução de reforma e melhorias na casa de passagem municipal, sendo parte integrante dos projetos a esta obra relacionados.

1. READEQUAÇÃO DE PAREDES DE MADEIRA:

Sabendo-se que se trata de uma obra antiga, e através de vistoria realizada in loco, foram orçados serviços para a readequação das paredes externas da obra, neste caso, desde a retirada de peças defeituosas já podres pela ação do tempo, a reposição por peças novas em similaridade com as peças existentes.

os beirais existentes todos de madeira, encontram-se em péssimo estado de conservação, necessitando da substituição de todos os beirais em madeira, incluindo os espelhos frontais dos mesmos.

1. DIVISÓRIAS – PAREDES EXTERNAS

Compreende o serviço de demolição / retirada de peças existentes, fornecimento e a instalação de novas paredes em madeira, do tipo tábuas sarrafeadas.

- PROPRIEDADE E CARACTERÍSTICAS:

DIVISORIAs EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA ESPESSURA 6MM, ESTRUTURADA EM MADEIRA DE LEI 3"X3". esta madeira a ser implantada deverá ser congruente com as já existentes em obra. ou seja, deverá ser implantado um tipo de madeira que seja tal qual a madeira já existente. para as emendas entre os painéis antigos e novos implantados, deverá ser aplicada uma peça de madeira do tipo vistas de janelas / portas para acabamento.

- ESPESSURA:

A espessura dos painéis será de 6 mm.

- PERFIS:

Os perfis que integram a estrutura da divisória removível serão fabricados em chapa de aço ABNT 1008/1010, zincado e pintado por eletrodeposição, com epóxi em pó formando camada de 60 micra (espessura mínima). Os montantes, batentes, rodapés e guias de teto poderão permitir a passagem de fiação elétrica e telefônica.

Os rodapés serão fixados por encaixe, dispensando o uso de parafusos.

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Após o término dos serviços acima especificados, deverá ser feita a limpeza do canteiro de obras. A edificação deverá ser deixada em condições de pronta utilização, e o seu perímetro deverá estar perfeitamente limpo e regularizado.

1. OBSERVAÇÕES PARA A NBR 9050

NBR 9050 - Serão previstos nos acessos principais da obra rampas necessárias ao atendimento desta norma para deficientes físicos e ou idosos com alguma dificuldade de locomoção, garantindo assim o acesso ao interior da obra para pessoas que se utiliza de cadeiras de rodas para sua locomoção, estão previstos sanitários em acordo com a norma.

Catanduvas, 04 de março de 2019.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Departamento de Planejamento e Obras

Prefeitura de Catanduvas – PR